И СПУСК, И ТРАНСПОРТИРОВКА

С 1980 г. киевские спелеологи исследуют глубокую шахту Куйбышевская на массиве Арабика. Основным препятствием на пути спортсменов стали крупноглыбовые завалы. Преодоление шести завалов после неоднократных попыток позволило нам достичь глубины 1 110 м. В шахте специфические условия работы: преобладают крупные вертикальные колодцы (60 — 100 м), образующие каскады; значительная обводненность; нужны трудоемкие и длительные работы на глубине. В ходе штурмов киевляне отработали конкретные тактико-технические приемы.

Спелеологи привыкли применять в качестве линейных опор веревку и трос. Обычно спуск проходит по веревке с самостраховкой по тросу, подъем — по тросу с самостраховкой по веревке. При этом веревка в точках соприкосновения с выступами породы да еще с “раскачивающейся” нагрузкой при спуске быстро изнашивается, а трос как жесткая опора при динамическом рывке имеет низкую надежность (это особенно ухудшает использование его для страховки при спуске). Такие недостатки проявились особенно остро при интенсивной работе в крупных колодцах.

В Куйбышевской мы применили иной вариант: и спуск, и подъем по тросу с самостраховкой (или верхней страховкой) по веревке. Таким образом используются преимущества троса как жесткой опоры, не подверженной растяжению и обладающей высокой износоустойчивостью, а также динамические достоинства веревки для страховки. Для систематических работ в шахте и уменьшения трудозатрат применили стационарную навеску троса диаметром 5—6 мм на крупных колодцах с сохранением ее в течение 3—4 лет. Эти меры вместе с удобными и надежными приспособлениями для крепления троса значительно повысили надежность, безопасность и удобство работ.

Описанная техника позволила более рационально транспортировать контейнеры. Спуск человека по тросу допускает использование страховочной веревки для одновременной переброски груза: 3—5 контейнеров подвешиваются гроздью к веревке и спускаются другим участником через тормозное устройство. Сопровождающий спускается по тросу, страхуясь за веревку зажимом выше контейнеров, причем двигается он независимо относитель-

фонд ВИВ.ЕСС